**Liebe Teilnehmerin, Lieber Teilnehmen,**

Vielen Dank, dass Sie sich für die Erstanalyse Ihrer Schlafqualität mittels Schlafkoffer entschieden haben.

Um Ihr Umfeld zur Schlafanalyse gut aufnehmen zu können beachten Sie nachfolgende Informationen und Anleitungen, bitte beide Seiten vollständig lesen.

1. **Information:**

* Der Koffer benötigt Strom und kann bis zu 1,5 Meter von einer Steckdose positioniert werden.
* Die Sensoren auf der Deckelinnenseite müssen zu Ihnen zeigen und auf gleicher Höhe wie Sie positioniert sein.
* Der Koffer kann am Nachtkasterl positioniert werden oder auch auf der dem Bett gegenüberliegenden Kommode
* Bitte lassen Sie das Gerät nach Inbetriebnahme unberührt am Strom angesteckt, bis Ihr Messzeitraum von 3 oder 4 Tagen abgelaufen ist.

**Wichtig**: Beachten Sie, dass das Stromkabel so verlegt ist, dass Sie sich ungehindert bewegen können, auch im Halbschlaf oder bei Schlafwandeln.

Ein Bild, das Entwurf, Clipart, Design, Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Reihe, Diagramm, Symbol, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. **Anschließen**

Sobald Sie eine passende Position für den Koffer gefunden haben, schließen Sie das Gerät am Strom an. Der Minicomputer startet automatisch.

Nach dem Start, längstens 5 Minuten nach Anschluss. wird die LED-Lampe nun regelmäßig über dem Minicomputer im Abstand von 3 Minuten für 3 Sekunden leuchten und die Funktion bestätigen.

Ab sofort werden Messungen durchgeführt.

1. **Abbau**

Ist Ihr Zeitraum von 3 oder 4 Mess-Nächten abgeschlossen, stecken Sie das Netzteil wieder ab. Geben Sie es in den Koffer retour und schließen Sie diesen.

1. **Besprechung Messergebnisse**

Sobald Sie den Koffer in Ihre Arztpraxis zurückgebracht haben, werden die Daten verarbeitet und eine Auswertung erstellt. Ihre behandelnde Ärztin oder Arzt wird mit Ihnen die Auswertungen besprechen und mögliche Maßnahmen und weitere Möglichkeiten besprechen.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme,

Ihr Mobiles Schlaflabor